» 安裝 » 安裝 Color Network ScanGear |

安裝 Color Network ScanGear
返回概覽
請按照以下步驟來安裝 Color Network ScanGear。

重要事項
啟動電腦時，必須以管理員身份登入。 若出現 [使用者帳戶控制] 對話方塊，按照以下步驟執行。 對於管理員用戶，按一下 [允許] 或 [繼續]。 對於個人電腦用戶，請輸入要求的密碼 → 按 [確定]。

注意
有關安裝和解除安裝以外的程序，請參閱相應產品所提供的手冊、線上說明、電子手冊或使用指南等資料（請參閱“如何獲得說明”）。 有關支援的系統的詳細資訊，請參閱“系統環境需求”。 若使用 MF 系列印表機，有關安裝步驟的詳細資訊，請參閱印表機隨附的手冊。

1.
啟動 Windows。
2.
將 XXX 使用者軟體光碟插入 CD-ROM 光碟機 →按一下 [安裝]。
對於 Windows 7/Server 2008/Vista：
若出現 [自動播放] 對話方塊，按一下 [執行 Mlnst.exe]。
若 Windows 檔案總管已開啟，按兩下 [Mlnst.exe] 圖示。
若未產生任何動作，在 [] (開始) 功能表上，按一下 [電腦] → 按兩下 CD-ROM 光碟機圖示。
對於Windows Server 2003/XP/2000：
若未產生任何動作，按兩下[我的電腦] 圖示 → CD-ROM 光碟機圖示 → [Mlnst.exe] 圖示啟動安裝程序。
若在您的 CD-ROM 上未發現 [Mlnst.exe] 圖示：
1.按兩下下列的資料夾：
[Color_Network_ScanGear] → [driver]
2.按兩下 [Setup.exe] 圖示，啟動安裝程序 → 繼續步驟5.

注意
取決於使用的作業系統版本與環境，程序可能會各有不同。 根據您所使用的軟體或作業系統，在安裝前可能會顯示一個畫面，讓您選擇安裝程式所使用的語言。

3.
從清單中選取 Color Network ScanGear → 按一下 [安裝]。
4.
在 [選擇安裝語言] 對話方塊中選擇您要使用的語言，然後按一下 [確定]。
5.
在歡迎螢幕中，按一下 [下一步]。
6.
請仔細閱讀授權合約。如果您同意這些條款，請按一下 [我接受該授權合約中的條款] → 按一下 [是]。
7.
在「目的地資料夾」螢幕中，指定要安裝網路掃描器驅動程式的位置 → 按一下 [下一步]。
8.
按一下 [安裝]。
開始安裝，並顯示安裝進度。
當複製完必要的檔案時，將出現一個對話方塊，指出安裝作業已完成。
若出現錯誤訊息，指出將 ScanGear Tool 或 UDP 連接埠登錄為 Windows 防火牆例外的動作已經失敗，請在安裝完成後，以手動方式進行下列步驟，將 ScanGear Tool 和/或 UDP 連接埠登錄為 Windows 防火牆中的例外。
在 Windows 防火牆中，將 ScanGear Tool 登錄到 [例外]
- 對於Windows 7：
1.按一下 [] （開始） → [控制台] → [系統及安全性] → [Windows 防火牆] → [進階設定]。
2. 在 [具有進階安全性的 Windows 防火牆] 頁中選取 [輸入規則] →按一下 [新增規則]。
3. 在 [新增輸入規則精靈] 中選取 [程式] →按一下 [下一步]。
4. 選取 [This program path] → 按一下 [Browse] → 選取下列檔案 → 按一下 [下一步]。
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. 選取 [允許連線] → 按一下 [下一步]。
6. 只選取 [私人]，按一下 [下一步]。
7. 在 [名稱] 中輸入名稱 → 按一下 [完成]，關閉 [新增輸入規則精靈]。
- 對於 Windows Server 2008/Vista：
1.按一下 [] （開始） → [控制台] → [安全性] → [Windows 防火牆] → [允許程式通過 Windows 防火牆]。
2. 在 [例外] 表單中，按一下 [新增程式]，將 ScanGear Tool 新增到 [程式或連接埠] 清單 → 勾選 ScanGear Tool 旁的核取方塊。
3. 按一下 [確定]，關閉 [Windows 防火牆設定] 對話方塊。
- 對於Windows Server 2003/XP：
1.按一下 [開始] → [控制台] → [資訊安全中心] → [管理下列的安全性設定] 中的 [Windows 防火牆]。
2.在 [例外] 表單中，按一下 [新增程式]，將 ScanGear Tool 新增到 [程式和服務] 清單 → 勾選 ScanGear Tool 旁的核取方塊。
3. 按一下 [確定]，關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。

注意
取決於使用的作業系統版本與環境，程序可能會各有不同。將程式新增到防火牆中的 [例外]。

在 Windows 防火牆中，將 UDP 連接埠登錄到 [例外]
- 對於Windows 7：
1. 按一下 [] (開始) → [控制台] → [系統及安全性] → [Windows 防火牆] → [進階設定]。
2. 在 [具有進階安全性的 Windows 防火牆] 頁中選取 [輸入規則] →按一下 [新增規則]。
3. 在 [新增輸入規則精靈] 中選取 [連接埠] →按一下 [下一步]。
4. 選取 [UDP] → 在 [特定本機連接埠] 中輸入 56338 → 按一下 [下一步]。
5. 選取 [允許連線] → 按一下 [下一步]。
6. 只選取 [私人]，按一下 [下一步]。
7. 在 [名稱] 中輸入名稱 → 按一下 [完成]，關閉 [新增輸入規則精靈]。
- 對於 Windows Server 2008/Vista：
1. 1.按一下 [] （開始） → [控制台] → [安全性] → [Windows 防火牆] → [允許程式通過 Windows 防火牆]。
2.在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
3.在 [新增連接埠] 對話方塊中，於 [名稱] 中輸入名稱 → 於 [埠號] 中輸入 56338 → 勾選 [UDP] 旁的核取方塊 → 按一下 [確定]。
4.按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆設定] 對話方塊。
- 對於Windows Server 2003/XP：
1. 按一下 [開始] → [控制台] → [資訊安全中心] → [管理下列的安全性設定] 中的 [Windows 防火牆]。
2.在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
3.在 [新增連接埠] 對話方塊中，於 [名稱] 中輸入名稱 → 於 [埠號] 中輸入 56338 → 勾選 [UDP] 旁的核取方塊 → 按一下 [確定]。
4.按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。

注意
取決於使用的作業系統版本與環境，程序可能會各有不同。

9.
按一下 [完成] 結束安裝。

注意
安裝完成時，在啟動網路掃描器驅動程式之前，您必須先使用 ScanGear Tool 以選取要用於掃描的網路掃描器。有關如何選擇網路掃描器的說明，請參閱“選取掃描器”。 網路掃描器驅動程式無法獨立作業。若要掃描，請從 TWAIN 相容應用程式中存取此驅動程式（如 Adobe Photoshop、Adobe Acrobat 及 Microsoft Word/Excel/PowerPoint 2000 或以上）。

移至首行