» Prima di eseguire la scansione » Impostazione dello scanner su offline |

Impostazione dello scanner su offline
Torna alla panoramica
Dopo avere effettuato la scansione attraverso la rete, disconnettere lo scanner dalla rete impostandolo su offline, in modo da poter utilizzare la copia, il fax e altre funzioni.

Nota
Durante il trasferimento di dati, non è necessario impostare lo scanner su offline per utilizzare altre funzioni. Il display del pannello a sfioramento potrebbe variare a seconda del modello di stampante utilizzato. Se si utilizzano le serie iR2018, iR2030/2025/2022, o MF, vedere il manuale fornito con la periferica per i dettagli sul passaggio tra lo stato online e offline.

1.
Premere [Offline].
In base al modello di stampante utilizzato, è inoltre possibile impostare lo scanner affinché passi automaticamente allo stato offline. Per i dettagli, consultare il manuale in dotazione con l'apparecchio.
Lo scanner viene impostato sulla modalità offline.
Se si preme [Offline] mentre è in corso la scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo che consente di interrompere la scansione. Fare clic su [Sì] per terminare la scansione e impostare lo scanner su offline.
Torna all'inizio