» 扫描 » 从稿台玻璃进行扫描 |

从稿台玻璃进行扫描
返回概览

注意
如果因为安装了 Color Network ScanGear ,Network ScanGear 驱动程序没有运行，您必须首先选择 ScanGear Tool 要使用的网络扫描仪。 扫描前，必须使用扫描仪的操作面板将其设置为联机状态。有关详细信息，请参阅“扫描之前”。

1.
从应用程序中启动 Color Network ScanGear 。
启动 Color Network ScanGear 时，出现 Color Network ScanGear 主窗口。
启动 TWAIN 驱动程序的步骤视应用程序而定，详细信息请参阅应用程序的用户手册。
2.
在 [主窗口] 表单选择 [原稿放置方向] 的 [稿台]。
3.
将原稿放置在稿台玻璃上。
如图所示，将原稿正面向下放置在稿台上。

注意
从输送器进行扫描后，如果您打算从稿台进行扫描，请务必在将原稿放置到稿台玻璃上时，把稿台盖板完全打开。

4.
在 Color Network ScanGear 主窗口中设置色彩模式和分辩率等扫描条件。
5.
单击 [预览] 按钮预览图像。
预扫描图像出现在预览区域。
可以通过预览图像执行以下任务：
可以指定扫描区域。
可以用工具栏进行放大和缩小，或用 [选项] 表单中的选项调整图像。
6.
单击 [扫描] 按钮。
开始扫描。
扫描结束时，扫描图像出现在应用程序窗口中。

注意
单击 [扫描] 按钮后，请勿在扫描过程对话框出现之前在 Color Network ScanGear 主窗口中尝试任何操作。 如果扫描结束后 Network ScanGear 驱动程序没有自动关闭，请单击"关闭”按钮。

相关主题
选择扫描仪
返回首行