=================================================================
               Canon Color Network ScanGear V2.61
=================================================================
                                        Copyright Canon Inc. 2009


o Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其他

  国家（地区）的商标。


1. 功能

Color Network ScanGear 是 32 位 TWAIN 兼容扫描仪驱动程序，可让网络上
的计算机将 Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C、imagePRESS、iR（装有彩色扫描仪）
或 MF 系列数码复印机用作网络扫描仪使用。

它由下列软件组成。 

o ScanGear Tool
  这可让用户选择要用于扫描的网络扫描仪的设备名称。
  也可让用户切换软件的显示语言。

o Network ScanGear 驱动程序

  这是可从 TWAIN 兼容应用程序访问的扫描仪驱动程序。

2. 您需要的项目

需要的硬件

o 计算机

  任何运行上述系统的计算机

o 硬盘空间

  要求磁盘空间可以正常运行上述系统
o 主内存

  要求内存量可以正常运行上述系统
o 显示器分辨率至少达到 640 x 480（建议使用 800 x 600 或以上），建议

  使用可显示 256 色或以上的分辨率
o 通过以太网或令牌环网提供 TCP/IP 或 UDP/IP 协议的网络主机适配器

o Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF 系列彩色数码复印机

o 装有彩色扫描仪的 Canon iR 系列数码复印机



需要的软件

需要下列其中一种系统：

o Microsoft Windows 2000
o Microsoft Windows XP
o Microsoft Windows Server 2003
o Microsoft Windows Vista
o Microsoft Windows Server 2008
o Microsoft Windows 7

  - Color Network ScanGear 和 Windows Server 2008 Server Core 
    操作系统不兼容。
  - 如果正在使用 Windows 2000, XP, Server 2003, 或 Server 2003 R2，
    则Color Network ScanGear 不支持 IPv6。


3. 关于使用的一般提示

o 根据您使用的应用程序，可能会在扫描期间遇到内存不足或类似的错误，
  或者，当您在扫描大量图像或超大型图像时，可能会发现扫描速度减慢。
  此外，操作系统可能无法正常运行。
  在这种情况下，请遵循下列指导方针：

(1)  删除不必要的文件或是将额外的硬盘添加到系统中，以确保您的硬盘
     有足够的存储空间。
(2)  以较低的分辨率设置扫描图像。
(3)  将内存（RAM）添加到系统中。
(4)  针对您系统允许的可能最大设置来设置虚拟内存。
(5)  将原稿分为几份，然后分别扫描。

o 请始终先关闭 Network ScanGear 主窗口后，再退出父级应用程序。

o 使用 Color Network ScanGear 时，如果系统资源减少，则 Color 
  Network ScanGear 主窗口显示可能被损坏。

o Color Network ScanGear 主窗口中显示的像素数目可能会与父级应用程序

  中显示的像素数目稍有不同。

o 使用某些应用程序，显示扫描进度的 Color Network ScanGear 主窗口或对
  话框可能会包含父级应用程序在背景中显示的消息，而且可能显示父级应用
  程序所运行的扫描或采集已经中断。在这种情况下，请单击父级应用程序窗
  口，将窗口带到最前端来。

o 安装或卸载 Color Network ScanGear 时，必须以“管理员”身份登录。
  “管理员”以外的用户无法安装或卸载此驱动程序。

o 当“受限用户”使用 Color Network ScanGear 时，请在“受限用户”可覆盖的
  文件夹中安装 Color Network ScanGear。

o 如果操作系统具有 Windows 防火墙功能，且启用了此功能，则需要一段时间来完成扫描。
  确认 UDP 端口是否可以在 Windows 防火墙的 [例外] 表单中注册为例外项。
  通常此类例外会在软件安装时自动注册。如果未注册正确的 UDP 端口，则必须手动注册。
  根据使用的操作系统版本和系统设置，步骤可能不尽相同。

  o 对于 Windows XP/Server 2003：

    (1) 单击 [开始]，指向 [控制面板]，然后依次单击[安全中心]、[管理安全设置：] 
        下的 [Windows 防火墙]。
    (2) 在 [Windows 防火墙] 对话框的 [例外] 表单内，单击 [添加端口]。
    (3) 在 [添加一个端口] 对话框内配置以下设置，然后单击 [确定]。
        [名称]：输入名称
        [端口号]：56338
        选择 [UDP]
    (4) 单击 [确定] 并关闭 [Windows 防火墙] 对话框。

  o 对于 Windows Vista/Server 2008：

    (1) 单击 [开始]，指向 [控制面板]，然后单击 [允许程序通过 Windows 防火墙]。
    (2) 在 [Windows 防火墙] 对话框的 [例外] 表单内，单击 [添加端口]。
    (3) 在 [添加一个端口] 对话框内配置以下设置，然后单击 [确定]。
        [名称]：输入名称
        [端口号]：56338
        [协议]：选择 [UDP]
    (4) 单击 [确定] 并关闭 [Windows 防火墙] 对话框。

  o 对于 Windows 7：

    (1) 单击 [开始]-[控制面板]-[系统和安全] -[Windows 防火墙]-[高级设置]。
    (2) 在 [高级安全 Windows 防火墙] 表单中选择 [入站规则]，单击 [新建规则]。
    (3) 在 [新建入站规则向导] 中选择 [端口]-单击 [下一步]。
    (4) 选择 [UDP]，在 [特定本地端口] 中输入 56338，单击 [下一步]。
    (5) 选择 [允许连接]，单击 [下一步]。
    (6) 仅选择 [专用]，单击 [下一步]。
    (7) 在 [名称] 中输入一个名称，单击 [完成] 关闭 [新建入站规则向导]。

o 如果您使用的是配有 Windows 防火墙的操作系统，且启用了 Windows 
  防火墙设置以使用 Network ScanGear 驱动程序，请单击 [Windows 防火墙] 
  对话框中的 [例外] 选项卡 -> 单击 [添加程序] -> 添加要用来扫描的应用程序。

o 如果您使用的是配有 Windows 防火墙的操作系统，且启用了 Windows 
  防火墙设置以使用 ScanGear Tool，请单击 [Windows 防火墙] 对话框中的 
  [例外] 选项卡 -> 单击 [添加程序] -> 添加 ScanGear Tool (SgTool.exe)。
  如果您使用 ScanGear Tool 而并未将其添加到 Windows 防火墙例外中，则可
  能显示警告消息。

o 如果您使用下列设置的组合来进行扫描，则部分图像可能无法扫描。
  - 在 Acrobat 7 中，从 [文件] 菜单选择 [创建 PDF] - [从扫描仪]，然后选择

    [从扫描仪创建 PDF] 对话框中的 [使用 OCR 识别文本]。
  - 在 Color Network ScanGear 中，选择 [色彩模式] 中的 [自动色彩选择]、
    [全彩] 或 [灰度]。

  使用 OCR 扫描时，请取消选择 [从扫描仪创建 PDF] 对话框中的 [使用 OCR 识别文本]，
  然后在扫描后，从 [文档] 菜单选择 [使用 OCR 识别文本] - [开始]。

o 根据您使用的打印机型号，扫描的图像可能会比所指定的尺寸大。

o 根据您使用的打印机型号，扫描的图像可能会不符合您所指定的尺寸大小，
  导致在一个或更多的边缘上出现空白。

o 根据您使用的打印机型号，可能无法指定扫描区域。

o 如果您正在使用的操作系统中没有安装要求显示语言的字体，则本软件可能
  不会正确的显示。

o 如果通过选择 [插入] 菜单下的 [图片] – [来自扫描仪或照相机] 打开
  [插入来自扫描仪或照相机的图片] 对话框来执行扫描，并单击 [插入] 按钮时，
  Microsoft Office 2003/2007 环境下可能会出现一个错误，在这种情况下，
  请使用 [自定义插入] 按扭来代替 [插入] 按扭。

o 根据您使用的打印机型号，可能无法为 [页面尺寸] 指定 [自动]。

o 如果使用带 OCR 设置的 Acrobat 7.0 或 8.0 版本，并且色彩模式设置为黑白模式，
  则图像可能不会正确的显示。