» スキャン前に必要な設定 » 使用するネットワークスキャナーを選択する |

使用するネットワークスキャナーを選択する
概要に戻る
使用するネットワーク上のスキャナーをScanGear Tool で選択して、Network ScanGearドライバーを使ってスキャンが行えるようにします。インストール直後はスキャナーが選択されていないので、ご使用の前にこの操作を行う必要があります。

重要
ScanGear Toolは、Network ScanGearドライバーと同時に起動させることはできません。

メモ
お使いのＯＳなど、環境によって画面が異なることがあります。 ここではColor Network ScanGearの画面を使用して説明しています。

1.
［］（または［スタート］）メニューから、［すべてのプログラム］（または［プログラム］）－［Color Network ScanGear］（または［Network ScanGear］）－［ScanGear Tool］を選択します。
ScanGear Tool が起動します。
2.
使用するスキャナーを選択します。
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する場合：
スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定して検索する場合：
ネットワーク上のスキャナーを自動検索する場合：
［探索］をクリックします。
［スキャナー一覧から選択］に、検索されたスキャナーが表示されます。
使用するスキャナーを選択したあと、［選択］をクリックします。
［選択されているスキャナー］に、選択したスキャナーの情報が表示されます。

重要
スキャナーを自動検索すると、サブネット（同一ネットワークＩＤを持つネットワーク）内のスキャナーのみが一覧表示されます。 ホスト名で検索結果を表示するには、DNSにデバイスを登録し、逆引き設定しておく必要があります。登録されていない場合には、検索時間が長くなり、検索結果がIPアドレスで表示されます。DNSの設定については、本体付属のマニュアルを参照するか、ネットワーク管理者にご確認ください。

メモ
選択したスキャナーが使用できるかどうかを確認するには、スキャナーを選択したあと、［接続テスト］をクリックします。

手順3.へ
スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定して検索する場合：
［アドレス］をクリックします。
［アドレス］ダイアログボックスが表示されます。
使用するスキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を入力したあと、［OK］をクリックします。
［選択されているスキャナー］に、選択したスキャナーの情報が表示されます。

重要
スキャナーのＩＰアドレスまたはホスト名を指定するときは、サブネット外のＩＰアドレスまたはホスト名も指定できます。

メモ
お使いのスキャナーがIPv4でネットワーク接続されている場合には、次の形式でIPアドレスを指定してください。 XXX.XXX.XXX.XXX （XXXは、0～255の10進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、ピリオド（.）です。） お使いのスキャナーがIPv6でネットワーク接続されている場合には、次の形式でIPアドレスを指定してください。 XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX （XXXXは、16ビットの16進数。使用可能な文字は、数字（0～9）、英字（a～f、A～F）、コロン（:）です。） 入力例） 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee 各セクション内の数字が0で始まる場合には、先行する0を省略することができます。 入力例） f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 0のセクションが連続する場合には、::で省略することができます。（ただし、省略できるのは、連続する1箇所に限ります。） 入力例 1） 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc 入力例 2） 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc ホスト名を入力してお使いのスキャナーを指定することもできます。 ホスト名の指定は、「ホスト名」のみの形式でも、「ホスト名+サブドメイン名＋ドメイン名」の形式でも可能です。 ホスト名のみの入力例） Sever1234 ホスト名＋サブドメイン名＋ドメイン名の入力例） Server1234.canon.co.jp IPアドレスまたはホスト名の確認、変更など、本体のネットワーク設定については、本体付属のマニュアルを参照してください。 選択したスキャナーが使用できるかどうかを確認するには、スキャナーを選択したあと、［接続テスト］をクリックします。

手順3.へ
3.
［終了］をクリックします。
ScanGear Tool が終了します。
このページのトップへ