» Avant de commencer » Configuration système requise |

Configuration système requise
Retour au Sommaire
Le scanner réseau requiert l'environnement d'exploitation suivant.
Logiciels :
Système d'exploitation
Système d'exploitation Microsoft Windows 98 (Network ScanGear uniquement)
Système d'exploitation Microsoft Windows Millennium Edition (Network ScanGear uniquement)
Système d'exploitation Microsoft Windows 2000
Système d'exploitation Microsoft Windows XP
Système d'exploitation Microsoft Windows Server 2003
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista
Système d'exploitation Microsoft Windows Server 2008 (Color Network ScanGear uniquement)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 (Color Network ScanGear uniquement)
Application
Application compatible TWAIN (tel que Adobe Photoshop, Adobe Acrobat et Microsoft Word/Excel/PowerPoint 2000 ou version ultérieure)

Remarque
Color Network ScanGear et Network ScanGear ne sont pas compatibles avec Mac OS. Color Network ScanGear n'est pas compatible avec Windows Server 2008 Server Core. Sous Windows 2000, XP, Server 2003 et Server 2003 R2, Color Network ScanGear ne prend pas en charge IPv6.

Matériel :
Ordinateur
Tout ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus.
Espace disque
Quantité d'espace disque nécessaire au bon fonctionnement des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus.
Mémoire
Quantité de mémoire nécessaire au bon fonctionnement des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus.
Écran offrant une résolution minimale de 640 x 480 (une résolution de 800 x 600 ou supérieure est recommandée) et en mesure d'afficher au moins 256 couleurs.
Une carte hôte réseau fournissant les protocoles TCP/IP et UDP/IP sur Ethernet ou Token Ring.
Un photocopieur numérique couleur de la série Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF
Un photocopieur numérique de la série Canon iR équipé d'un scanner couleur

Remarque
Color Network ScanGear ne prend pas en charge les photocopieurs numériques noir et blanc de la série iR. Vous ne pouvez pas utiliser Color Network ScanGear avec les photocopieurs numériques couleur de la série iR équipés d'une carte d'interface optionnelle USB. Lorsque vous numérisez un grand nombre d'images ou des images très volumineuses, une mémoire insuffisante peut entraîner des erreurs ou réduire considérablement la vitesse de numérisation. Dans ce cas, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes : Supprimez les fichiers inutiles du disque dur pour libérer de l'espace disque ou augmentez la capacité du disque dur. Numérisez à nouveau à une résolution inférieure. Ajoutez de la RAM. Réglez la taille de la mémoire virtuelle à son maximum.

Haut de page