» Numérisation » Numérisation depuis la vitre d'exposition |

Numérisation depuis la vitre d'exposition
Retour au Sommaire

Remarque
Si le pilote Network ScanGear n'a pas été exécuté depuis l'installation de Color Network ScanGear, vous devez tout d'abord sélectionner le scanner réseau que doit utiliser ScanGear Tool. Avant la numérisation, le scanner doit être mis en ligne par le biais de son panneau de commande. Pour plus d'informations, voir "Avant de commencer la numérisation".

1.
Lancez Color Network ScanGear depuis l'application.
Une fois Color Network ScanGear lancé, la fenêtre principale apparaît.
La procédure de démarrage du pilote TWAIN dépend de l'application. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'application pour plus de détails.
2.
Dans la fenêtre [Principal], réglez [Emplacement de l'original] sur [Vitre d'exposition].
3.
Placez l'original sur la vitre d'exposition.
Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition (voir illustration ci-dessous).

Remarque
Si vous souhaitez numériser un document depuis la vitre d'exposition après avoir effectué une opération de numérisation depuis le chargeur, veillez à ouvrir complètement le cache d'exposition lorsque vous positionnez l'original.

4.
Définissez les paramètres de numérisation, tels que le mode couleur et la résolution, dans la fenêtre principale de Color Network ScanGear.
5.
Cliquez sur le bouton [Aperçu] pour prévisualiser l'image.
L'image prénumérisée apparaît dans la zone d'aperçu.
Il est possible d'effectuer les tâches suivantes à partir de la zone d'aperçu :
définir la zone de numérisation ;
augmenter ou réduire le facteur de zoom via la barre d'outils, ou ajuster l'image à l'aide des fonctions disponibles dans la fenêtre [Options].
6.
Cliquez sur le bouton [Numériser].
La numérisation commence.
L'image numérisée apparaît dans la fenêtre de l'application à la fin de l'opération.

Remarque
Après avoir cliqué sur le bouton [Numériser], n'effectuez aucune autre opération dans la fenêtre principale de Color Network ScanGear avant l'apparition de la boîte de dialogue de progression de la numérisation. Si le pilote Network ScanGear ne se ferme pas automatiquement à la fin de la numérisation, cliquez sur Fermer.

Rubriques connexes
Sélection d'un scanner
Haut de page