» インストール » Color Network ScanGearをインストールする |

Color Network ScanGearをインストールする
概要に戻る
Color Network ScanGearをインストールするには、以下の手順に従って操作してください。

重要
コンピューターを起動した際に、必ずAdministratorsのメンバーとしてログオンしてください。 ［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、以下の操作を行ってください。 管理者アカウントとしてログオンしているときは、［許可］または［続行］をクリックします。 標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力したあと、［OK］をクリックします。

メモ
インストールおよびアンインストール以外の手順については、e-マニュアルやユーザーガイドなど、本体に付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。（→「ヘルプの使い方」） MFシリーズをお使いの場合、インストール手順は、本体付属のマニュアルを参照してください。

1.
Windowsを起動します。
2.
「XXX User Software」と表記のあるCD-ROMをコンピューターにセットして、CD-ROMメニューの［インストール］をクリックします。
CD-ROMメニューが表示されない場合は、以下の手順を行ってください。
Windows 7/Server 2008/Vistaの場合：
［自動再生］ダイアログボックスが表示されたときは、［MInst.exeの実行］をクリックします。
Windowsのエクスプローラが表示されたときは、［MInst.exe］をダブルクリックします。
何も表示されないときは、［］（スタート）－［コンピュータ］のCD-ROMアイコンをダブルクリックします。
Windows Server 2003/XP/2000の場合：
［マイコンピュータ］ からCD-ROMを開いて、［MInst.exe］をダブルクリックします。
上記の［MInst.exe］がCD-ROM 内にない場合：
1.CD-ROM内の［Color_Network_ScanGear］－［driver］をダブルクリックします。
2.［setup.exe］アイコンをダブルクリックして、手順5.へ進みます。

メモ
お使いのOSのエディションや環境設定によって、手順が異なります。

3.
［Color Network ScanGear］にチェックマークが付いていることを確認したあと、［インストール］をクリックします。
4.
[セットアップ言語の選択]ダイアログボックスで、使用する言語を選択し、［OK］をクリックします。
5.
ようこその画面で、［次へ］をクリックします。
6.
使用許諾契約を読み、同意する場合は［使用許諾契約の条項に同意します］を選択して、[次へ]をクリックします。
7.
インストール先の選択画面でColor Network ScanGearのインストール先を設定したあと、［次へ］をク リックします。
8.
[インストール]をクリックします。
インストールが開始され、インストールの進行状況が表示されます。
必要なファイルのコピーが完了すると、インストールが完了したことを知らせるダイアログボックスが表示されます。
ScanGear Tool、またはUDPポートをWindows ファイアウォールの例外登録に失敗したというエラーメッセージが出る場合があります。その場合は、インストール完了後に、以下の手順に従って、ScanGear Toolと、UDPポートをWindows ファイアウォールへ手動で例外登録してください。
ファイアウォールの[例外]にScanGear Toolを例外登録をする
- Windows 7の場合：
1.［］（スタート）→［コントロールパネル］→［システムとセキュリティ］→［Windows ファイアウォール］→［詳細設定］をクリックします。
2.［セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール］ページで、［受信の規則］を選択し、［新しい規則］をクリックします。
3.［新規の受信の規則ウィザード］で［プログラム］を選択し、［次へ］をクリックします。
4.［このプログラムのパス］を選択し、［参照］をクリックして、次のファイルを指定して、［次へ］をクリックします。
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5.［接続を許可する］を選択し、［次へ］をクリックします。
6.［プライベート］のみをチェックし、［次へ］をクリックします。
7.［名前］に任意の名称を入力し、［完了］をクリックして、［新規の受信の規則ウィザード］を閉じます。
- Windows Server 2008/Vistaの場合：
1.［］（スタート）→［コントロールパネル］→［セキュリティ］→［Windows ファイアウォール］→［Windows ファイアウォールによるプログラムの許可］をクリックします。
2.［例外］ページの［プログラムの追加］をクリックし、［プログラムまたはポート］の一覧に、ScanGear Toolを追加して、チェックマークを付けます。
3.[OK]をクリックし[Windows ファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じます。
- Windows Server 2003/XPの場合：
1. ［スタート]→［コントロールパネル］→[セキュリティセンター]→[セキュリティ設定の管理]→[Windows ファイアウォール]をクリックします。
2.［例外］ページの［プログラムの追加］をクリックし、［プログラムおよびサービス］の一覧にScanGear Toolを追加して、チェックマークを付けます。
3.[OK]をクリックし[Windows ファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。

メモ
お使いのOSのエディションや環境によって、手順が異なります。アプリケーションを、ファイアウォールの[例外]に追加してください。

ファイアウォールの[例外]にUDPポートを例外登録をする
- Windows 7の場合：
1.［］（スタート）→［コントロールパネル］→［システムとセキュリティ］→［Windows ファイアウォール］→［詳細設定］をクリックします。
2.［セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール］ページで、［受信の規則］を選択し、［新しい規則］をクリックします。
3.［新規の受信の規則ウィザード］で、［ポート］を選択し、［次へ］をクリックします。
4.［UDP］を選択し、［特定のローカルポート］に56338を入力し、［次へ］をクリックします。
5.［接続を許可する］を選択し、［次へ］をクリックします。
6.［プライベート］のみチェックし、［次へ］をクリックします。
7.［名前］に任意の名称を入力し、［完了］をクリックして、［新規の受信の規則ウィザード］を閉じます。
- Windows Server 2008/Vistaの場合：
1.[]（スタート） → [コントロールパネル] ］→［セキュリティ］→［Windows ファイアウォール］→ [Windowsファイアウォールによるプログラムの許可]をクリックします。
2.[Windows ファイアウォールの設定]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
3.[ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[プロトコル]：[UDP]を選択
4.[OK]をクリックし、[Windows ファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じます。
- Windows Server 2003/XPの場合：
1.[スタート] → [コントロールパネル] → [セキュリティ センター] → [セキュリティの設定の管理] →[Windows ファイアウォール]をクリックします。
2.[Windows ファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]をクリックします。
3.[ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
[名前]：任意の名称
[ポート番号]：56338
[UDP]を選択
4.[OK]をクリックし、[Windows ファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。

メモ
お使いのOSのエディションや環境によって、手順が異なります。

9.
［完了］をクリックします。

メモ
本製品をインストールしてから一度もNetwork ScanGearドライバーを起動していない場合は、使用するネットワークスキャナーをScanGear Toolで選択しておく必要があります。詳しくは、「使用するネットワークスキャナーを選択する」を参照してください。 Network ScanGearドライバーは単独では動作しません。原稿をスキャンするときには、TWAIN 対応アプリケーション（Adobe Photoshop、Adobe Acrobat、Office 2000以降のMicrosoft Word/Excel/PowerPointなど）からこのドライバーを選択してください。

このページのトップへ