» Prima di eseguire la scansione » Selezione di uno scanner |

Selezione di uno scanner
Torna alla panoramica
La selezione dello scanner di rete da utilizzare con ScanGear Tool, consente di eseguire la scansione con il driver Network ScanGear. Durante l'installazione di Network ScanGear non viene selezionato uno scanner, quindi è necessario effettuare questa operazione prima dell'uso.

Importante
Non è possibile avviare ScanGear Tool contemporaneamente al driver Network ScanGear.

Nota
Le descrizioni e le spiegazioni indicate qui vengono fornite utilizzando immagini di Color Network ScanGear.

1.
Nel menu [] (o [Start]), scegliere [Tutti i programmi] (o [Programmi]) → [Color Network ScanGear] (o [Network ScanGear]) → fare clic su [ScanGear Tool].
Viene avviato ScanGear Tool.
2.
Selezionare lo scanner da utilizzare.
Per cercare gli scanner disponibili:
Per selezionare lo scanner utilizzando l'indirizzo IP o il nome host:
Per cercare gli scanner disponibili:
Fare clic su [Rileva].
ScanGear Tool effettua la ricerca degli scanner presenti sulla rete e i risultati vengono visualizzati nell'elenco.
Fare clic sullo scanner da utilizzare incluso nell'elenco → fare clic su [Seleziona].
Sotto la voce [Scanner selezionato] vengono visualizzate le informazioni relative allo scanner selezionato.

Importante
Nell'elenco vengono visualizzati solo gli scanner che si trovano nella stessa sottorete (rete con lo stesso ID di rete) del computer utilizzato. Per visualizzare i risultati di ricerca per nome host, occorre registrare i dispositivi in DNS e impostare la ricerca DNS inversa. Se i dispositivi non sono registrati, la ricerca richiederà più tempo e i risultati verranno visualizzati per indirizzo IP. Per i dettagli sulle impostazioni DNS, vedere il manuale fornito con lo scanner o consultare il proprio amministratore di rete.

Nota
Dopo aver selezionato lo scanner, fare clic su [Prova connessione] per verificare se è possibile utilizzare lo scanner selezionato.

Punto successivo 3.
Per selezionare lo scanner utilizzando l'indirizzo IP o il nome host:
Fare clic su [Indirizzo].
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Indirizzo].
Immettere l'indirizzo IP o il nome host in [Indirizzo IP o nome host] → fare clic su [OK].
Sotto la voce [Scanner selezionato] vengono visualizzate le informazioni relative allo scanner selezionato.

Importante
È possibile indicare un indirizzo IP o un nome host esterno alla sottorete.

Nota
Se lo scanner utilizzato è collegato a una rete tramite IPv4, immettere l'indirizzo IP nel modo descritto di seguito. XXX.XXX.XXX.XXX (XXX è un numero decimale da "0" a "255". I caratteri utilizzabili sono i numeri da "0" a "9" e i punti (.).) Se lo scanner utilizzato è collegato a una rete tramite IPv6, immettere l'indirizzo IP nel modo descritto di seguito. XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (XXXX è un numero esadecimale. I caratteri utilizzabili sono i numeri da "0" a "9", le lettere da "a" a "f" e da "A" a "F" e i due punti (:).) Esempio: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee Se il numero in un segmento inizia con uno zero (0), è possibile omettere lo zero (0) iniziale. Esempio: f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 Se vi sono segmenti continui composti da zero (0), possono essere sostituiti dai due punti ripetuti due volte (::). Tuttavia, è possibile omettere soltanto un gruppo di segmenti continui. Esempio 1: 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc Esempio 2: 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc È inoltre possibile indicare lo scanner da utilizzare immettendo il relativo nome host. È possibile indicare il nome host immettendolo solo nel formato "nome host", oppure nel formato "nome host+nome sottodominio+nome dominio". Esempio di nome host: Server1234 Esempio di nome host+nome sottodominio+nome dominio: Server1234.canon.com Per i dettagli sulla modalità di verifica, modifica, ecc., dell'indirizzo IP o del nome host dello scanner e sulle relative impostazioni di rete, consultare il manuale fornito con la periferica. Dopo aver selezionato lo scanner, fare clic su [Prova connessione] per verificare se è possibile utilizzare lo scanner selezionato.

Punto successivo 3.
3.
Fare clic su [Esci].
Le impostazioni vengono salvate e ScanGear Tool viene chiuso.
Torna all'inizio