=================================================================
               Canon Color Network ScanGear V2.61
=================================================================
                                        Copyright Canon Inc. 2009


o Windows 及 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和其他
  國家/地區的商標。


1. 功能


Color Network ScanGear 是 32 位元 TWAIN 相容掃描器驅動程式，可讓網路上
的電腦將 Canon imageRUNNER ADVANCE、iR C、imagePRESS、iR（配備有彩色掃描器）
或 MF 系列數位影印機作為網路掃描器使用。

其包含下列軟體。

o ScanGear Tool
  這可讓使用者選取要用於掃描之網路掃描器的裝置名稱。
  也可讓使用者切換軟體的顯示語言。

o Network ScanGear 驅動程式
  這是可從 TWAIN 相容應用程式存取的掃描器驅動程式。

2. 您需要的項目

必要硬體


o 電腦
  任何執行上述系統的電腦
o 硬碟空間
  正確執行上述系統所需的硬碟空間
o 主記憶體

  正確執行上述系統所需的記憶體容量
o 顯示器解析度至少達到 640 x 480（建議使用 800 x 600 或以上），
  建議使用可顯示 256 色或以上的解析度
o 透過乙太網路或 Token Ring 提供 TCP/IP 或 UDP/IP 通訊協定的網路

  主機配接器
o Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF 系列彩色數位影印機

o 配備有彩色掃描器的 Canon iR 系列數位影印機



必要軟體


需要下列其中一個系統：

o Microsoft Windows 2000
o Microsoft Windows XP
o Microsoft Windows Server 2003
o Microsoft Windows Vista
o Microsoft Windows Server 2008
o Microsoft Windows 7

  - Color Network ScanGear 與 Windows Server 2008 Server Core 不相容。
  - 若您使用的是 Windows 2000, XP, Server 2003, 或 Server 2003 R2，
    則 Color Network ScanGear 不支援 IPv6。

3. 幾個有關用量的一般秘訣

o 根據您使用的應用程式，您可能會在掃描期間遭遇記憶體不足或類似的
  錯誤，或者，當您在掃描大量影像或超大型影像時，您可能會注意到掃
  描速度減緩。此外，作業系統可能無法正常運作。
  這種情況下，請遵循下列指南：

(1)  刪除不必要的檔案或是將硬碟新增到系統中，以確保您的硬碟擁有
     足夠的儲存空間。
(2)  以較低的解析度設定掃描影像。
(3)  將記憶體 (RAM) 新增到您的系統中。
(4)  針對您系統允許的可能最大設定來設定虛擬記憶體。
(5)  將原稿分為幾份，然後個別掃描。

o 請一律先關閉 Color Network ScanGear 主視窗後，再結束上層應用程式。

o 搭配使用 Color Network ScanGear 時，如果系統資源減少，
  則 Color Network ScanGear 主視窗顯示可能會毀損。

o Color Network ScanGear 主視窗中顯示的像素數目可能會與上層應用程
  式中顯示的像素數目稍有不同。

o 使用某些應用程式，顯示掃描進度的 Color Network ScanGear 主視窗
  或對話方塊可能會包含上層應用程式在背景中顯示的訊息，而且可能顯

  示上層應用程式所執行的掃描或擷取已經中斷。在此情況下，按一下上
  層應用程式主視窗，將視窗帶到最前端來。

o 安裝或解除 Color Network ScanGear 時，請一定要以管理員身份登入。
  管理員以外的使用者無法安裝或解除安裝這個驅動程式。

o 當限制使用者使用 Color Network ScanGear 時，請在限制使用者可
  覆寫的資料夾中安裝 Color Network ScanGear。

o 若作業系統隨附 Windows 防火牆功能，且已經啟用，則需要一些時間完成掃描。
  在 Windows 防火牆對話方塊的 [例外] 表單中，確認是否已經將 UDP  
  連接埠登錄為例外。這類例外通常會在軟體安裝時自動登錄。若尚未登錄正確的 
  UDP 連接埠，則必須手動登錄。取決於使用的作業系統版本與系統設定，
  上述程序可能會各有不同。

  o 對於 Windows XP/Server 2003：
    (1) 按一下「開始」，指向「控制台」，然後依次選取「資訊安全中心」、
       「管理下列的安全性設定：」下的「Windows 防火墻」。
    (2) 在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
    (3) 在 [新增連接埠] 對話方塊中進行下列設定，然後按一下 [確定]。
        [名稱]：輸入名稱
       「連接埠編號」：56338
        選取 [UDP]
    (4) 按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。

  o 對於 Windows Vista/Server 2008：
    (1) 按一下「開始」，指向「控制台」，然後選取「允許程式通過 Windows 
        防火墻」。
    (2) 在 [Windows 防火牆] 對話方塊的 [例外] 表單中，按一下 [新增連接埠]。
    (3) 在 [新增連接埠] 對話方塊中進行下列設定，然後按一下 [確定]。
        [名稱]：輸入名稱
       「連接埠編號」：56338
        [通訊協定]：選取 [UDP]
    (4) 按一下 [確定]，並關閉 [Windows 防火牆] 對話方塊。

  o 對於 Windows 7：
    (1) 按一下 [開始]-[控制台]-[系統及安全性]-[Windows 防火牆]- [進階設定]。
    (2) 在[具有進階安全性的 Windows 防火牆] 頁中選取 [輸入規則]，按一下 
        [新增規則]。
    (3) 在 [新增輸入規則精靈] 中選取 [連接埠]，按一下 [下一步]。
    (4) 選取 [UDP] ，在 [特定本機連接埠] 中輸入 56338，按一下 [下一步]。
    (5) 選取 [允許連線]，按一下 [下一步]。
    (6) 只選取 [私人]，按一下 [下一步]。
    (6) 在 [名稱] 中輸入名稱 ，按一下 [完成]，關閉 [新增輸入規則精靈]。

o 如果您使用的是配有 Windows 防火牆的作業系統，且啟用了 Windows 
  防火牆設定以使用 Network ScanGear 驅動程式，請按一下 [Windows 
  防火牆] 對話方塊中的 [例外] 索引標籤 -> 按一下 [新增程式] -> 
  新增您要用來掃描的應用程式。

o 如果您使用的是配有 Windows 防火牆的作業系統，且啟用了 Windows 
  防火牆設定以使用 ScanGear Tool，請按一下 [Windows 防火牆] 對話
  方塊中的 [例外] 索引標籤 -> 按一下 [新增程式] -> 新增 ScanGear 
  Tool (SgTool.exe)。如果您使用 ScanGear Tool 時，並未將之新增到 
  Windows 防火牆例外，則可能會顯示警示訊息。

o 如果您使用下列設定的組合來進行掃描，則部份的影像可能無法掃描。
  - 在 Acrobat 7 中，從 [檔案] 功能表選取 [建立 PDF] - [從掃描器]，
    然後選取 [從掃描器建立 PDF] 對話方塊的 [使用 OCR 辨識文字]。
  - 在 Color Network ScanGear 中，選取 [色彩模式] 中的 [自動色彩選取]、
    [全彩] 或 [灰階]。

  使用 OCR 掃描時，取消選取 [從掃描器建立 PDF] 對話方塊中的 
  [使用 OCR 辨識文字]，然後在掃描後，從 [文件] 功能表選取 
  [使用 OCR 辨識文字] - [啟動]。

o 根據您使用的印表機型號，掃描的影像可能會比您所指定的尺寸大。

o 根據您使用的印表機型號，掃描的影像可能會不符合您所指定的尺寸大小，
  而導致在一個或更多的邊緣上出現空白。

o 根據您使用的印表機型號，可能無法指定掃描區域。

o 如果您使用的作業系統中沒有安裝要求顯示語言的字體，則軟體可能

  不會正確的顯示。

o 如果利用選取 [插入] 菜單下的 [圖片] - [從掃描器或照相機] 打開
  [從掃描器或數位相機插入圖片] 對話方塊來執行掃描，並按一下 [插入] 
  按鈕，則 Microsoft Office 2003/2007 環境下可能會出現一個錯誤。
  在此情況下，請使用 [自訂插入] 按鈕來代替 [插入] 按鈕。 

o 根據您使用的印表機型號，可能無法為 [頁面尺寸] 選取 [自動]。 

o 若您使用帶 OCR 設定的 Acrobat 7.0 或8.0 版本，且色彩模式設定為
  黑白，則影像可能不會正確的顯示。