» Vor dem Scannen » Scanner auswählen |

Scanner auswählen
Zurück Übersicht
Durch Auswahl des gewünschten Netzwerk-Scanners mit ScanGear Tool wird das Scannen mit dem Network ScanGear-Treiber ermöglicht. Bei der Installation von Network ScanGear wird kein Scanner ausgewählt. Dies muss also vor der Verwendung erfolgen.

Wichtig
ScanGear Tool und der Network ScanGear-Treiber können nicht gleichzeitig gestartet werden.

Hinweis
Für die Beschreibungen und Erläuterungen werden Screenshots aus Color Network ScanGear verwendet.

1.
Zeigen Sie im Menü [] (oder [Start] ) auf [Alle Programme] (oder [Programme]) → [Color Network ScanGear] (oder [Network ScanGear]) → klicken Sie auf [ScanGear Tool].
Das ScanGear Tool wird gestartet.
2.
Wählen Sie den zu verwendenden Scanner aus.
Wenn Sie einen Scanner suchen möchten:
Wenn Sie den Scanner anhand der IP-Adresse oder des Hostnamens auswählen möchten:
Wenn Sie einen Scanner suchen möchten:
Klicken Sie auf [Suchen].
Das ScanGear Tool sucht im Netzwerk nach Scannern, die Ergebnisse erscheinen in der Liste.
Klicken Sie in der Liste auf den zu verwendenden Scanner → Klicken Sie auf [Auswahl].
Durch Berühren der Taste [Ausgewählter Scanner] werden Informationen über den Scanner angezeigt.

Wichtig
In der Liste werden nur die Scanner angezeigt, die sich im selben Teilnetz (Netzwerk mit derselben Netzwerk-ID) wie Ihr Computer befinden. Um Suchergebnisse geordnet nach Hostnamen anzuzeigen, müssen Sie die Geräte im DNS registrieren und Reverse DNS Lookup einstellen. Sind die Geräte nicht registriert, dauert die Suche länger, und die Suchergebnisse werden nach IP-Adressen geordnet angezeigt. Einzelheiten zu DNS-Einstellungen können Sie dem mit dem Scanner gelieferten Handbuch entnehmen oder bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen.

Hinweis
Klicken Sie nach Auswahl des Scanners auf die Schaltfläche [Testverbindung], um zu überprüfen, ob der ausgewählte Scanner verwendet werden kann.

Nächster Schritt 3.
Wenn Sie den Scanner anhand der IP-Adresse oder des Hostnamens auswählen möchten:
Klicken Sie auf [Adresse].
Das Dialogfeld [Adresse] wird angezeigt.
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen in [IP-Adresse oder Hostname] ein → klicken Sie auf [OK].
Durch Berühren der Taste [Ausgewählter Scanner] werden Informationen über den Scanner angezeigt.

Wichtig
Sie können eine IP-Adresse oder einen Hostnamen außerhalb des Teilnetzes eingeben.

Hinweis
Wenn der von Ihnen verwendete Scanner über IPv4 an ein Netzwerk angeschlossen ist, geben Sie die IP-Adresse wie folgt ein: XXX.XXX.XXX.XXX (XXX steht für eine Dezimalzahl zwischen "0" und "255". Mögliche Zeichen sind die Ziffern "0" bis "9" und der Punkt (.).) Wenn der von Ihnen verwendete Scanner über IPv6 an ein Netzwerk angeschlossen ist, geben Sie die IP-Adresse wie folgt ein: XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX (XXXX steht für eine Hexadezimalzahl. Mögliche Zeichen sind die Ziffern "0" bis "9", die Buchstaben "a" bis "f" und "A" bis "F" und der Doppelpunkt (:).) Beispiel: 3ae3:90a0:bd05:01d2:288a:1fc0:0001:10ee Wenn die Zahl innerhalb eines Segments mit Null (0) beginnt, können Sie diese Null (0) auch weglassen. Beispiel: f0f0:0001:0020:0300:1000:0100:0020:0003 = f0f0:1:20:300:1000:100:20:3 Wenn aufeinanderfolgende Segmente aus Nullen (0) bestehen, können sie durch zwei Doppelpunkte (::) ersetzt werden. Es kann jedoch nur eine aufeinanderfolgende Gruppe von Segmenten weggelassen werden. Beispiel 1: 1234:4567:0000:0000:0000:0000:0000:9abc = 1234:4567::9abc Beispiel 2: 1234:4567:0000:0000:f1f2:0000:0000:9abc = 1234:4567::f1f2:0:0:9abc Sie können den zu verwendenden Scanner auch angeben, indem Sie seinen Hostnamen eingeben. Sie können den Hostnamen angeben, indem Sie ihn im Format "Hostname" oder im Format "Hostname+Unterdomänenname+Domänenname" eingeben. Beispiel für das Format "Hostname": Server1234 Beispiel für das Format Hostname+Unterdomänenname+Domänenname: Server1234.canon.com Einzelheiten zur Überprüfung, Änderung usw. der IP-Adresse oder des Hostnamens des Scanners sowie zu den Netzwerkeinstellungen für den Scanner selbst finden Sie in dem mit dem Gerät gelieferten Handbuch. Klicken Sie nach Auswahl des Scanners auf die Schaltfläche [Testverbindung], um zu überprüfen, ob der ausgewählte Scanner verwendet werden kann.

Nächster Schritt 3.
3.
Klicken Sie auf [Beenden].
Die Einstellungen werden gespeichert, und das ScanGear Tool geschlossen.
Zurück zum Seitenanfang